****

Bureau d’étude

Diagnostic et ingénierie

Maîtrise d’œuvre - O.P.C.Assistance à maîtrise d’ouvrage

**Rapport XXX**

Version 1.0 du XXXX

TITRE MISSION



Le bon maître d'œuvre est celui qui ne livre rien au hasard, qui n'ajourne aucune solution et qui sait donner à chaque fonction sa place et sa valeur par rapport à l'ensemble et cela au moment opportun

*Eugène VIOLLET-LE-DUC, (1814-1879) : Architecte Français*

Sommaire

[I. TITRE 1 3](#_Toc41129779)

[I.1. Titre 2 3](#_Toc41129780)

[I.2. Titre 2 3](#_Toc41129781)

[2.1. Titre 3 3](#_Toc41129782)

[2.1.1. Titre 4 3](#_Toc41129783)

# TITRE 1

## Titre 2

Corps de texte

## Titre 2

### Titre 3

#### Nom de la prestation ou de l’ouvrage

Qui prend la forme du « titre +1 » de là où il est rangé, dans ce cas « Titre 4 ». On peut donc en théorie aller jusqu’à Titre 5 si on range les prestation/ouvrage ou générique dans un « Titre 4 ».

Ouvrage ou prestation :

|  |
| --- |
| Métré = à l’unité  Fourniture et pose d’échelles à crinoline en aluminium, hauteurs variables selon bâtiment, à vérifier sur place, (dépassée d’acrotère : 1 mètre et main courante de 1m horizontale), fixée dans les façades par vis et chevilles adaptées, y compris toutes sujétions de mise en œuvre, de découpage du revêtement de façade si nécessaire et remise en état de l’étanchéité. En partie basse, la crinoline sera munie d’une grille amovible et la fermeture se fera par cadenas à clé unique. L’entreprise devra la fourniture de ces derniers avec 4 clefs.  Palier intermédiaire pour échelle d’une hauteur supérieure à 8m  La mise en œuvre sera conforme à la Norme Française E 85-010.  Les caractéristiques complémentaires de l’échelle sont les suivantes :   * Sortie de face avec crinoline (5 filants et 2 cerceaux selon nouvelles exigences normatives) ou haute latérale (3 filants et 2 cerceaux) selon configuration de la terrasse, et palier caillebotis * Barreaux antidérapants, * Filants en profils, * Largeur de l’échelle de 400 mm au minimum, * Diamètre de la crinoline supérieur à 650 mm * Cerceaux en plats ou profils, espacés tous les 1.50 m maximum, * Echelons écartés entre 225 et 300 mm, * Fourniture d’un certificat de conformité.   ***Localisation : Façade Nord hauteur 11m*** |